
安全形势分析

（2026年第三季度）

编者按：为进一步加强全区安全生产工作，全力保证全区安全形势平稳，严防各类生产安全事故发生，区安委会办公室组织各部门、街道对2026年第三季度期间安全风险进行分析研判。

化工园区和危险化学品。7月至9月，我区化工园区受高温影响，易燃易爆物质挥发加剧，设备超温超压运行风险高；雷雨天气频发可能导致供电波动，易引发非计划停车或物料泄漏。区应急局牵头，重点督促企业落实高温时段（11:00-15:00）收发、装卸作业管控；对遇水反应危化品落实防雨、防潮措施。

二、消防。居民区因空调、电扇等电器高负荷运转，电气火灾风险陡增；夜市经济活跃，餐饮摊位用火用气不规范；疏散通道堆放杂物、电动自行车违规入户充电问题易反弹。区消防救援局要针对“九小场所”、老旧小区及高层建筑开展“错时制”夜查。各街道要推动社区微型消防站实体化运行，确保一旦发生火情能够“救早灭小”。                    

三、道路交通。夏季聚餐、结伴出游激增，夜间酒驾醉驾、超员载客风险上升；暑期气温高，车辆爆胎概率增加；渣土车、混凝土搅拌车因赶工期，超速超载现象可能反弹。区交管大队要结合夏季整治行动，增设夜间巡逻班次，重点查处酒驾醉驾、面包车超员；对事故多发路段开展隐患排查，完善交通信号和警示标志；加强对重点运输企业源头监管，约谈高风险企业。

四、综合交通。高温天气下，车辆长时间行驶易出现发动机过热、轮胎胎压异常甚至爆胎等情况；驾驶员易疲劳、烦躁，操作失误概率增加；暑期旅游包车需求增加，非法营运风险上升。区交通运管部门要督促运输企业落实每日出车前安全检查；强化车辆动态监控管理，及时提醒和纠正驾驶员超速、疲劳驾驶等违规行为；严禁技术状况不达标的车辆上路运营。

五、燃气。高温加剧燃气软管老化，露天使用液化气钢瓶受暴晒存在爆炸风险；大型商业综合体及美食街人员密集，泄漏后扩散困难。区城管局要持续推进“瓶改管”工作，重点检查餐饮场所报警切断装置安装及投用情况。督促燃气企业加大对老旧管网的巡检频次，严防第三方施工破坏。

六、森林防火。5月至9月为非重点森林防火期，应抓住窗口期强化基础设施建设和隐患排查，降低森林火灾风险。森防相关部门和街道要持续推进森林防灭火能力提升项目和基础设施建设项目；利用非重点防火期的时间，加强物资管理，做好物资装备更新维护。
七、建筑施工。三季度，房屋建筑工程进入施工高峰，部分项目安全管理薄弱，隐患排查不严，违法分包、抢工期等加剧风险；高温易致人员疲劳、“三违” 增多；汛期强降雨引发深基坑坍塌、脚手架失稳等风险。房建部门要督促参建各方落实主体责任深化隐患整治；严禁为赶工期压缩安全工序；落实防暑降温措施；强化现场危大工程监管；确保防护设施设备状态完好。

八、特种设备。我区登记在册的压力容器数量多，且主要集中在化工园区，高温情况下危险性增高；暑期商场、景区的电梯、索道、游乐设施高负荷运行，维保不到位易引发困人或机械伤害。区市场监管局加强特种设备安全隐患排查，重点检查化工园区压力容器、压力管道的安全阀等附件有效性；督促商场、景区对电梯、游乐设施进行全面维保检测；对超期未检设备依法封停。
九、商贸（成品油）。夏季电器使用频率高，商业综合体发生火灾、电梯困人事故几率增加；酒店、商超结构复杂，人员多，疏散难度大；夏季高温、暴雨等极端恶劣天气下，加油站的安全风险增加。商贸部门要督促各商业体要加大场内巡查力度，加强职工安全教育和业务培训，确保能有效应对突发安全事故；做好加油站防护设施设备维护保养，严防雷击、浸水、漏油事件。

十、工业（冶金）。高温天气下，有限空间内有毒有害气体易积聚挥发，中毒窒息风险显著增加；企业为赶订单可能加班加点，“三违”问题突出；高处作业、动火作业等危险作业因天气炎热，安全防护措施易打折。区经科局要压实企业主体责任，严格执行有限空间作业、高处作业审批制度；严格落实“先通风、再检测、后作业”规程和监护制度；严查特种作业人员无证上岗；督促企业合理安排作业时间，配备防暑降温物品。

十一、文化旅游。我区涉水景点进入游玩高峰期；水上游船、大型游乐设施高负荷运行，维保不到位易引发机械伤害。区文旅局要督促景点对游乐设施进行试运行检查；对水上游乐项目落实救生员配备和应急救援预案；联合相关部门加强防溺水宣传。
十二、学校。暑期校舍建设、修缮工程集中开工，外包队伍安全管理薄弱；暑期学生溺水风险较大。区教育局要督促各校严格监管暑期校舍建设工程，全面落实安全管理制度和操作规程；加强暑期防溺水安全教育提醒；开学前组织一次校园安全大检查，重点排查消防设施、电气线路、围墙校舍隐患。

十三、医院。汛期强降雨可能导致院区低洼处积水内涝，引发电气设备短路、漏电等次生灾害；医疗废物暂存处若遇水浸泡，存在泄漏污染风险。区卫健局要督促各医疗机构在入夏前完成线路检修和消防设施维护保养；加强汛期院内排水管网疏通排查，重点部位落实沙袋、挡水板等防护措施；完善院内巡查预警机制。
十四、养老机构。部分养老机构存在消防通道堵塞、消防设施损坏等问题，一旦发生事故，老年人逃生困难。区民政局要加强与各相关部门、街道和第三方安检机构的协作，建立“风险预警—联合检查—整改反馈—能力提升”闭环管理体系；强化消防疏散演练。

十五、房屋。部分城中村原有排水系统老旧、排水能力不足，施工开挖沟槽、基坑易出现积水、坍塌、溜坡等隐患。区住更局要督查企业严格落实雨前排查、雨中巡查、雨后核查闭环机制，及时清理施工沟槽、基坑积水，加固边坡支护，排查周边老旧建筑安全隐患。

十六、房屋征收拆迁。夏季高温酷暑天气下，土建、拆除、管线改造等临时用电设备、施工机械长期高负荷运转，易引发线路老化、短路起火、机械故障等安全事故。相关监管部门要督促施工企业全面排查整治施工现场临时用电、机械设备、围挡防护隐患，规范设备操作及维保流程，严禁设备带病作业。

十七、地质灾害。7月至9月，武汉市已为主汛期，短时强降雨、连续阴雨、夜间降雨等极端天气多发，是诱发地质灾害的主要原因。各相关部门要严格落实属地管理、分级负责要求，持续深化地质灾害“四位一体”网格化管理，健全网格运行体系，抓实日常监管与动态巡查。

十八、危险废物。三季度高温多雨，部分危废暂存场所若防渗、防雨设施破损，存在泄漏污染环境风险；危废转运过程中因高温暴晒可能引发包装破损、泄漏。区生态环境分局要督促企业严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），确保贮存点防风、防雨、防渗；开展防渗漏专项检查，修复破损设施；加强对危废产生单位和经营单位的执法检查，严查非法转移、倾倒行为；完善汛期环境应急响应机制。


